#### **古蔺县中医医院询价邀请函**

各报价单位：

古蔺县中医医院拟对古蔺县中医医院相机设备采购项目进行询价比选，现拟于 2024年3月7日通过邀请询价方式确定该项目合作单位，诚邀符合条件的单位进行响应。

一、项目概况：

1.项目名称：古蔺县中医医院相机设备采购项目。

2.项目内容：见下表。

3.项目预算价：2万元。

本项目1个包，拟采购相机设备一套

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品内容 | 数量 | 预算金额/最高限价（万元） | 质保期 | 备注 |  |
| 01-01 | 相机及配件 | 1套 | 2 | 1年 | 要求现场介绍产品（实物介绍或PPT介绍） |  |

二、资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函】；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

6.符合法律、[行政法](http://www.lawtime.cn/info/sifakaoshi/xingzhengfa/)规规定的其他条件【提供承诺函】

7.项目相关资质证书。

8.保证提供所有产品为原装正品。【提供承诺函】

三、项目要求：

1.项目报价：格式详见附件1；

2.项目参数：详见附件2；

3.项目成交方式：符合此项目要求的最低价中标。

四、其他要求：

1.请在报价时附上法人身份证复印件、委托书、受委托人身份证

2.报价纸张A4纸，用档案袋密封包装，不得有打开痕迹，加盖骑缝章。

3.逾期送达或没有密封的响应文件不予接收。

五、报名时间及递交地址

1.此询价函自2024年2月29日至2022年3月6日在古蔺县中医医院行政三楼采购科获取《依法获取比选文件及项目报名登记表》。本项目报名方式为现场报名或网上报名（免费报名），报名表见**附件3，邮箱：**850402170@QQ.com.

1.1现场报名：报名时间以现场接收报名材料时间为准，逾期不再接受报名。

1.2法定代表人授权委托书原件或公司介绍信原件【1.法定代表人和授权代表签字；2.加盖公章；3.明确授权代表联系方式（以便开标前告知是否到达开标条件）；4.附带法定代表人及授权代表的身份证复印件加盖公章】。

1.3报名截止时间以后收到的报名信息为无效报名信息；注：请及时联系古蔺县中医医院采购科确认报名是否成功。

六、截止时间及递交地点：

**递交响应文件截止时间：2024年03月7日上午09:30时止**（北京时间）。

**文件接收时间：2022年3月7日上午09:00(北京时间）至递交响应文件截止时间。**

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达的响应文件恕不接受。

（若有需要调整递交响应文件截止时间或地址的情况，请以古蔺县中医医院官网发布的通知公告准。）

**本次比选不接受邮寄的响应文件。**

**七、递交响应文件地点：古蔺县中医医院行政二楼会议室**；

**具体地址：**泸州市古蔺县金兰街道落鸿路56号；

**八、响应文件开启时间：2024年03月 7日上午09：30时**（北京时间）。

**九、比选地点：**；**古蔺县中医医院行政二楼会议室**

**具体地址：**古蔺县金兰街道落鸿路56号；

**十、联系方式**

采购人：古蔺县中医医院

地 址：泸州市古蔺县金兰街道落鸿路56号

联系人：黎女士

联系电话：0830-7105130，13909082358

古蔺县中医医院

2024年2月28日

附件1：

报价函

古蔺县中医医院：

我方全面研究了 “ ”询价比选邀请函，决定参加贵单位组织的本项目投标报价。我方授权 (姓名、职务) 代表我方 （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照比选邀请函的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、按照比选邀请函要求的总报价（包干价）为人民币大写 元整（即￥ ）

具体单价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **产品内容** | 数量 | **质保年限** | 品牌及型号 | **投标报价（万元）** |
| 01-01 | **相机及配件** | **1套** | **1年** |  |  |
| **投标报价（万元）：小写： ；大写： ；** |

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码： 联系电话：

传真：

日期：

**1.报价要求：**

**（1）供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，包括为本次所提供的产品的生产、保险、代理、运输、安装，调试，培训，税费，招标代理服务费等供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。**

**（2）供应商每种服务/货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。**

附件2

（一）商务要求（实质性要求）

1.交货期限：在合同签订后10个工作日内完成。

2.交货地点：古蔺县中医医院宣传科。

3.报价要求：报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含完成本项目所涉及人员劳务、差旅、设备投入、保险、风险、税金、利润、代理服务费以及采购文件规定的一切费用。

**4.付款方式：**提供产品验收合格后3个月内支付100%**；**

5.验收要求：

5.1验收总则：按照参数及质量要求执行验收。

1. 其他要求：确保相机具有高性能，如高分辨率、高灵敏度、快速对焦，可以满足单位在拍摄各种场景时的需求。

7.要求有产品展示（PPT或实物。）

**（二）参数要求**

1. **相机机身**

**规格参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 全画幅 |
| 图像感应器尺寸 | 约36x24毫米 |
| 语言 | 中文英语日语 |
| 镜头卡口 | 佳能RF卡口 |
| 接口 | NFC蓝牙HDMIWi-Fi |
| 有效像素 | 2620万 |
| 液晶屏类型 | 旋转屏触摸屏 |
| 取景器类型 | 光学取景器 |
| 曝光控制/标准ISO感光度 | ISO 50-102400 |
| 拍摄性能 | 自拍遥控拍摄延时拍摄 |
| 存储参数/存储介质 | SDXC卡SD卡SDHC卡 |
| 电源参数/电池类型 | 锂离子电池 |
| 外接电源 | 支持外接电源 |
| 滤镜直径 | 77mm |
| 画幅 | 全画幅 |
| 类型 | 中端 |
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
| 像素 | 2500-3000万 |
| RAW照片输出 | 14bit |
| 视频拍摄能力 | 1080P 30P |

**二、镜头**

**1、参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 镜头焦距： | 24-105mm |
| 镜头结构： | 14组18片 |
| 光圈叶片： | 9片（圆形光圈） |
| 最小光圈： | 22 |
| 最近对焦距离： | 约0.45米 |
| 最大放大倍率 \*1： | 约0.24倍 |
| 驱动系统： | NANO USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果： | 5级（基于CIPA测试标准，105mm焦距端，使用EOS R时） |
| 滤镜直径： | 77毫米 |
| 最大直径及长度： | 约Φ83.5×107.3毫米 |

**2、标准配件**

|  |  |
| --- | --- |
| 镜头遮光罩： | EW-83N |
| 镜头盖： | E-77Ⅱ |
| 镜头后盖： | RF |
| 镜头软包： | LP1319 |
| 镜头遮光罩： | EW-83N |

**三、相机闪光灯**

**详情参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 功率(1/1档位) | 76Ws |
| 闪光指数 | GN60(m ISO100) |
| 闪光持续时间 | 1/300 秒-1/20000秒 |
| 闪光覆盖范围 | 20~200毫米 |
| 闪光曝光锁定(FEL) | 使用<FEL>按钮或<\*>按钮 |
| 频闪闪光 | 具备(次数:100次;199Hz) |
| 曝光控制系统 | E-TTLII自动闪光、手动闪光 |
| 同步方式 | 高速同步(最高1/8000秒)前后帘同步 |
| 传输范围(约) | 100m |
| 频道 | 32组:01~32 |
| 全功率闪光次数 | 约480次 |
| 回电时间 | 约1.5秒 |
| 尺寸 | 195\*75\*59mm |
| 净重(不含电池) | 410g |
| 重量(含电池) | 530g |

**四、内存卡**

|  |  |
| --- | --- |
| 容量 | 128GB |
| 外形规格 | SDXC™ |
| 速度性能 | 64-128GB\*\*:读取速度高达200MB/秒，写入速度高达 90MB/秒\* |
| 兼容性 | 兼容闪迪大师PRO-READER SD和microSD'™的读卡器，可实现高达200MB/秒的速度 |
| 应用 | 存储多种数据格式,包括RAW和JPEG照片，高分辨率视频,音乐和更多内容 |
| 安全性 | 内置写保护形状，可防止数据意外丢失 |
| 尺寸 | 长32mm x宽24mm x 高2.1mm |
| 工作温度 | -25°c至 85°C |
| 存储温度 | -40°C 至85°C |
| 售后服务 | 拥有终身有限质保6 |
| 额外保护 | 提供Rescue PRO®高级版数据恢复软件优惠5 |

**五、电池**

|  |  |
| --- | --- |
| 锂电池 | LP-EGNH |
| 类型 | 小型、大容量的锂电池。与LP-E6N通用，电池容里与LP-E6N相比，提升了约14%，增加至了2130mAh。使用专用电池充电器LC-E6E在常温(23℃)下充满电池需要约180分钟。DC7.2V、2130mAh |

附件3

**依法获取采购文件及项目报名登记表**

**项目名称：古蔺县中医医院相机设备采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **投标单位全称** |  |
| **购买日期** | **2024年 月 日** | **包号** | **/** |
| **购买单位代表****姓 名** | **职 务** | **联系方式（必须如实填写）** |
| **办公室电话号码** | **手机号码** | **传真号码** | **邮箱** | **QQ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **投标单位法人****姓 名** | **职 务** | **联系方式（必须如实填写）** |
| **办公室电话号码** | **手机号码** | **传真号码** | **邮箱** | **QQ** |
|  |  |  |  |  |  |  |